Per il conto frequenza di DC in funzione dell’Over\_Voltage, in scheda counting freq over time. Utilizzo del tasto destro per esportare i dati

DARK COUNT

Start 0mV \_ Finish 15mV passo 1mV

GW: 1500

PfM : 50

T: 29.8°C +- 0.5°C

Caratterizzazione PTS meane gatewidth

Ciclato il processo di analisi threshold su V = 5mV-6mV per massimizzare l’analisi di DCR

Sia per pts mean che per gatewidth